|  |
| --- |
| **Технические характеристикиупаковочной машиныУПМ-115С** |
| **ПАРАМЕТРЫ** | **ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ** |
| Страна производитель | Россия |
| Срок гарантии     | 1 год |
| Продавец | Производитель |
| Габариты упаковываемого груза (ДхШхВ) max, мм | 1800x600x800 |
| Вес упаковываемого груза max, кг | 120 |
| Напряжение притания, В | 220/36 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,005 – режим ожидания0,8 – режим упаковки |
| Скорость вращения платформы, об./мин | 0-60 |
| Тип каретки | регулируемый моторизированный престретч до 250% |
| Габаритные размеры упаковщика (ДxШxВ), мм | 1520x460x1250 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 380 |
| Вес упаковщика, кг | 150 |
| Среднее время упаковки одного места багажа, мин | 0,5-1,0 |
| Уровень шума, не более, дБ | 45 |
| Занимаемая площадь, м2 | 0,9 |
| Цветовая гамма | любая |
| Форма поворотного стола  | круглый, D=650 мм |
| Информационные надписи | «Упаковка багажа» либо под заказ |
| Управление | Кнопки с регуляторами скорости и натяжения |
| Наличие весового терминала | Да. Погрешность измерения веса ±100г. |
| Обслуживающий персонал | 1 человек |